南方财经大厦国际路演中心家具采购项目询比文件

一、项目名称

南方财经大厦国际路演中心家具采购项目。

1. 采购内容

 国际路演中心家具（详见附件采购清单）

三、采购人

南方财经全媒体集团

四、供应商资质要求

1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织营业执照（或登记证书），提供证书副本复印件；

2.未被列入信用中国网站“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，以询价公告日后在信用中国网站和中国政府采购网查询结果截图资料为准；

3.营业执照经营范围包括家具生产/销售，且在有效期内。

五、评审方式

最低评标价法，对经过资格性、符合性审查合格供应商的报价评审。

具体如下：

1.各供应商需按公告规定时间，在递交响应文件的同时，提交1张会议桌、1张会议椅样板至富力新天地50楼1号会议室（并提供符合采购清单参数要求或者优于参数要求的用材说明书，如优于采购清单参数要求，则需在用材说明书中标明，并说明优于的方面）；​

2.样板由项目小组按参数要求及实物标准核验，需项目小组半数以上人员确认验收合格；

3.在样板验收合格的供应商中，报价最低者确定为中标人。

六、工程报价要求

最高限价人民币30万元。按清单包干，合同总价为包干价，包括设计、订货、生产、安装、调试、工作人员施工费用、售后维修服务费用、验收、管理费等全部项目的含税费用。

七、工期

本项目工期从合同签订之日起算，包订货、生产、运输、安装、调试，并通知甲方验收，总工期为18个日历天。验收整改需要在2天内完成。

八、工程质量及其它要求

1.质量符合采购清单参数要求，最终产品与评审时提供的样板一致，验收时提供符合国际标准的产品检测报告，其中甲醛释放量需符合GB 18584-2024标准。

2.乙方在施工过程中应该按照装修单位管理规定和物业管理规定。

3.乙方在生产、运输、安装等过程中应该符合安全管理规定，负责生产、运输、安装现场和人员的所有安全责任。

九、工程价款的支付与结算

在签订合同后且乙方向甲方提供与支付金额相符的增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同款的50%作为首付款；验收通过后且乙方向甲方提供与支付金额相符的增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同款的45%；质保期满后（质保期1年）且乙方向甲方提供与支付金额相符的增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同款的5%。

十、质保及其他

1.家具安装摆放地点为：甲方指定地方。

2.所有家具经甲方验收合格后，甲方才可使用。质保期为1年。在质保期内，凡家具质量问题应由乙方承担责任，并负责无偿保修或者更换新的产品，乙方需在接到维修通知2天内维修完成或更换新的产品。

附件1

|  |
| --- |
| **南方财经大厦国际路演中心家具采购清单** |
| **序号** |  **产品图示**  |  **材质**  |  **产品尺寸**  |  **产品名称**  |  **单位**  | **数量** |
|  **国际路演中心**  |
|  1  |  | 1、台面：18mm实木多层环保胶合板（板面平整光滑，不变形，不易损坏。环保E1级，有害物限量符合国家标等级：一级品）压灯革布面（干摩擦色牢度为3-4，涂层粘结牢固的大于3.5N/10mm） 黑色PVC成型防撞边；对角线误差不大于2mm，桌面平整度小于0.2符合（GB/T3325-2008) 标准，桌面上内衬3毫米静音海绵。 2、框架采用Q235-A材质钢材符合（GB/T700-1988）标准。桌腿隐藏设计，折叠后整桌厚度不超6公分，节省储存空间。3、台脚折叠采用国标20\*35mm双弹簧钢板固定装置，弹力强，折叠轻便，安全，不卡壳，弹簧钢板强度是经过抗疲劳检测30万次折叠以上试验的。4、桌腿焊接要求：不得有脱焊、虚焊和错位；无裂缝及焊接毛刺；焊接表面焊纹均匀高度差小于1mm；符合（GB/T3325-2008) 标准。5、地脚：采用高密度耐磨尼龙固定高度脚垫，4脚水平差值小于1mm符合≤2mm标准（GB/T3325-2008) 6.方钢管（30 x 30mm)框架及桌腿 经酸洗磷化、除油除锈，黑色喷塑， 1.2mm壁厚。 | 1200\*400\*750 |  可折叠会议桌  |  件  | 250  |
|  2  |  |  1、25X25X2.0MM铝合金挤压型材，优质高纯6063铝合金型材，硬度12WB，所有支撑结合点均为长焊缝满焊。2 座垫：高密度定型海绵 密度60-75度单个海绵重量约650克。海绵材质：PU软聚氨酯泡沫定型，回弹性经过GB/T6670-2008标准,3、 精细缝制耐磨布料，耐磨度30000以上，布料颜色可选择，布料成分及含量：100%涤纶或涤棉混纺 密度：300T；克重200-300（g/㎡），不低于以上指标；幅宽：150CM， 织物组织：平纹或者仿麻纹路，或提花 4、座面高度为450mm符合400~460高度的标准（GB/T3325-2008) 5、地脚材质为PVC,4脚水平差值小于1mm符合≤2mm标准（GB/T3325-2008) 6、多层板：一级品夹板，12MM，9MM厚五层夹板，板芯致密，板面平整光滑，不变形，不易损坏。环保E1级，有害物限量符合国家标，材质：胶合板（枊桉）.等级：一级品。坐垫底部为黑色无纺布。 7、表面涂装：铝合金管经酸洗除油、磷化、皮膜工艺，确保油漆附着力，漆膜表面饱满、平整、光滑，漆膜抗冲击力50Kg.，符合国家质量标准要求，涂膜环保、节能，各项有害物控制指标符合国家GB18580中要求。整椅要高温时效，增加铝材硬度。  |  480\*520\*930  |  会议椅  |  件  | 500  |
|  3  |  |  1、基材：采用优质环保中密度纤维板， 甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际 E1 级绿色环保标准 (所有抽屉采用实木指接板)2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然3、高温烤漆： 由底灰封闭漆，PU 底漆 3 次、面漆 3 次放烤房经高技术精细烤形成的，具有不粘附性能、耐热和耐低温特性、较低的摩擦系数、表面不沾水和油质、优良的耐磨性能、不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际 E1 级环保标准；4、胶水：采用优质环保胶水，符合国际 E1 级环保标准；5、五金配件：采用"BMB 五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过 10 万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。  |  1800\*800\*750  |  操作台  |  件  | 3  |
|  4  |  |  ￭多层实木白色烤漆板 ￭45≥度高回弹海绵 ￭优质普通吧盘 ￭三级电镀气杆 ￭330铝合金高脚 ￭55mm电镀卡簧静音PU轮  |  常规  |  座椅  |  件  | 6  |
|  **中会议厅**  |  |  |
|  1  |  |  1、25X25X2.0MM铝合金挤压型材，优质高纯6063铝合金型材，硬度12WB，所有支撑结合点均为长焊缝满焊。2 座垫：高密度定型海绵 密度60-75度单个海绵重量约650克。海绵材质：PU软聚氨酯泡沫定型，回弹性经过GB/T6670-2008标准,3、 精细缝制耐磨布料，耐磨度30000以上，布料颜色可选择，布料成分及含量：100%涤纶或涤棉混纺 密度：300T；克重200-300（g/㎡），不低于以上指标；幅宽：150CM， 织物组织：平纹或者仿麻纹路，或提花 4、座面高度为450mm符合400~460高度的标准（GB/T3325-2008) 5、地脚材质为PVC,4脚水平差值小于1mm符合≤2mm标准（GB/T3325-2008) 6、多层板：一级品夹板，12MM，9MM厚五层夹板，板芯致密，板面平整光滑，不变形，不易损坏。环保E1级，有害物限量符合国家标，材质：胶合板（枊桉）.等级：一级品。坐垫底部为黑色无纺布。 7、表面涂装：铝合金管经酸洗除油、磷化、皮膜工艺，确保油漆附着力，漆膜表面饱满、平整、光滑，漆膜抗冲击力50Kg.，符合国家质量标准要求，涂膜环保、节能，各项有害物控制指标符合国家GB18580中要求。整椅要高温时效，增加铝材硬度。  | 480\*520\*930 |  培训椅  |  件  | 200  |
|  1  |  | 1、台面：18mm实木多层环保胶合板（板面平整光滑，不变形，不易损坏。环保E1级，有害物限量符合国家标等级：一级品）压灯革布面（干摩擦色牢度为3-4，涂层粘结牢固的大于3.5N/10mm） 黑色PVC成型防撞边；对角线误差不大于2mm，桌面平整度小于0.2符合（GB/T3325-2008) 标准，桌面上内衬3毫米静音海绵。 2、框架采用Q235-A材质钢材符合（GB/T700-1988）标准。桌腿隐藏设计，折叠后整桌厚度不超6公分，节省储存空间。3、台脚折叠采用国标20\*35mm双弹簧钢板固定装置，弹力强，折叠轻便，安全，不卡壳，弹簧钢板强度是经过抗疲劳检测30万次折叠以上试验的。4、桌腿焊接要求：不得有脱焊、虚焊和错位；无裂缝及焊接毛刺；焊接表面焊纹均匀高度差小于1mm；符合（GB/T3325-2008) 标准。5、地脚：采用高密度耐磨尼龙固定高度脚垫，4脚水平差值小于1mm符合≤2mm标准（GB/T3325-2008) 6.方钢管（30 x 30mm)框架及桌腿 经酸洗磷化、除油除锈，黑色喷塑， 1.2mm壁厚。 | 1200\*400\*750 |  可折叠会议桌  |  件  | 100  |
|  **多功能厅**  |  |  |
|  1  |  |  1、25X25X2.0MM铝合金挤压型材，优质高纯6063铝合金型材，硬度12WB，所有支撑结合点均为长焊缝满焊。2 座垫：高密度定型海绵 密度60-75度单个海绵重量约650克。海绵材质：PU软聚氨酯泡沫定型，回弹性经过GB/T6670-2008标准,3、 精细缝制耐磨布料，耐磨度30000以上，布料颜色可选择，布料成分及含量：100%涤纶或涤棉混纺 密度：300T；克重200-300（g/㎡），不低于以上指标；幅宽：150CM， 织物组织：平纹或者仿麻纹路，或提花 4、座面高度为450mm符合400~460高度的标准（GB/T3325-2008) 5、地脚材质为PVC,4脚水平差值小于1mm符合≤2mm标准（GB/T3325-2008) 6、多层板：一级品夹板，12MM，9MM厚五层夹板，板芯致密，板面平整光滑，不变形，不易损坏。环保E1级，有害物限量符合国家标，材质：胶合板（枊桉）.等级：一级品。坐垫底部为黑色无纺布。 7、表面涂装：铝合金管经酸洗除油、磷化、皮膜工艺，确保油漆附着力，漆膜表面饱满、平整、光滑，漆膜抗冲击力50Kg.，符合国家质量标准要求，涂膜环保、节能，各项有害物控制指标符合国家GB18580中要求。整椅要高温时效，增加铝材硬度。  |  480\*520\*930  |  会议椅  |  件  | 60  |
|  2  |  | 1、台面：18mm实木多层环保胶合板（板面平整光滑，不变形，不易损坏。环保E1级，有害物限量符合国家标等级：一级品）压灯革布面（干摩擦色牢度为3-4，涂层粘结牢固的大于3.5N/10mm） 黑色PVC成型防撞边；对角线误差不大于2mm，桌面平整度小于0.2符合（GB/T3325-2008) 标准，桌面上内衬3毫米静音海绵。 2、框架采用Q235-A材质钢材符合（GB/T700-1988）标准。桌腿隐藏设计，折叠后整桌厚度不超6公分，节省储存空间。3、台脚折叠采用国标20\*35mm双弹簧钢板固定装置，弹力强，折叠轻便，安全，不卡壳，弹簧钢板强度是经过抗疲劳检测30万次折叠以上试验的。4、桌腿焊接要求：不得有脱焊、虚焊和错位；无裂缝及焊接毛刺；焊接表面焊纹均匀高度差小于1mm；符合（GB/T3325-2008) 标准。5、地脚：采用高密度耐磨尼龙固定高度脚垫，4脚水平差值小于1mm符合≤2mm标准（GB/T3325-2008) 6.方钢管（30 x 30mm)框架及桌腿 经酸洗磷化、除油除锈，黑色喷塑， 1.2mm壁厚。 |  1200\*400\*750  |  可折叠会议桌  |  件  | 30  |
|  3  |  |  1、基材：采用优质环保中密度纤维板， 甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际 E1 级绿色环保标准 (所有抽屉采用实木指接板)2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然3、高温烤漆： 由底灰封闭漆，PU 底漆 3 次、面漆 3 次放烤房经高技术精细烤形成的，具有不粘附性能、耐热和耐低温特性、较低的摩擦系数、表面不沾水和油质、优良的耐磨性能、不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际 E1 级环保标准；4、胶水：采用优质环保胶水，符合国际 E1 级环保标准；5、五金配件：采用"BMB 五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过 10 万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。  |  1800\*600\*750  |  操作台  |  件  | 1  |
|  4  |  |  ￭多层实木白色烤漆板 ￭45≥度高回弹海绵 ￭优质普通吧盘 ￭三级电镀气杆 ￭330铝合金高脚 ￭55mm电镀卡簧静音PU轮  |  645-670\*570-630\*1000-1090  |  座椅  |  件  | 2  |
|  |  **活动支持区**  |  |  |
|  1  |  | 1.饰面：采用优质仿皮、耐磨强度高、无疤痕、无结瘤、厚度适中，美观，柔软细腻手感好。2.座包：屏包、抱枕、坐面采用高密度海绵。 3.海绵：50密度高回弹海绵。4.内架：定型海绵/进口纯松木内架。 | 3000\*1300\*700 |  沙发组合  |  组  | 2  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  **小计（含税合价）：**  |
| 备注：胶水采用环保胶，接着力强，耐热、耐水、耐老化性。 |

附件2

**家具采购合同**

项目名称：南方财经大厦国际路演中心家具采购

委托方(甲方)：广东南方财经全媒体集团股份有限公司

服务方(乙方)：

签订地点：广州市

签订日期：2025年 月 日

**甲 方：广东南方财经全媒体集团股份有限公司**

**统一社会信用代码：91440000MA4UX81C8M**

**乙 方：**

**统一社会信用代码：**

**第一条 合同标的**

1.1甲方向乙方采购家具，具体规格、数量及技术要求以本合同附件《南方财经大厦国际路演中心家具采购清单》为准。

1.2 乙方应按甲方要求提供全部家具的生产、运输、安装、调试服务。

1.3甲方根据实际情况需变更家具或服务范围的，乙方应在合理范围内予以配合。

**第二条 交货及安装**

2.1交货时间：本项目工期从合同签订之日起算，包订货、生产、运输、安装、调试，并通知甲方验收，总工期为18个日历天。验收整改需要在2天内完成。

2.2交货及安装地点：甲方指定地方。

2.3运输及装卸：乙方负责家具的全程运输及装卸，承担运输过程中的损坏、丢失风险，如有损坏需在[2]个日历天内更换新品。

2.4安装要求：乙方需安排专业人员安装，确保家具稳固、功能正常，安装后清理现场废料及污渍，达到甲方整洁要求。

**第三条 质量标准及验收**

3.1质量标准：质量符合采购清单参数要求，并提供符合国家标准的产品检测报告，其中甲醛、苯、二甲苯和TVOC等有害物质释放量需符合GB 18584-2024标准。如乙方提供样板优于采购清单参数要求的，则家具需符合样板参数。甲方有权保管样板并作为验收依据。

3.2 验收流程：

3.2.1乙方完成安装后，书面通知甲方验收；

3.2.3甲方在接到通知后[3]个工作日内组织验收，验收内容包括数量、规格、质量、安装位置与效果等；

3.2.4验收合格的，双方签署《验收合格确认书》；验收不合格的，乙方需在[7]日内整改完毕并重新申请验收，整改费用、质量检测费用等由乙方承担。如验收仍不合格的，乙方应继续整改直至合格。

**第四条 合同价款与支付**

4.1合同总金额：人民币 （小写：人民币 元），按清单包干，合同总价为包干价，包括设计、订货、生产、安装、调试、工作人员施工费用、售后维修服务费用、验收、管理费等全部项目的含税费用，甲方无需额外支付其他费用。

4.2分期支付：在签订合同后且乙方向甲方提供与支付金额相符的增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同款的50%作为首付款；验收通过后且乙方向甲方提供与支付金额相符的增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同款的45%；质保期满后（质保期1年）且乙方向甲方提供与支付金额相符的增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同款的5%。

**第五条 质保期与安全责任**

5.1所有家具经甲方验收合格后，甲方才可使用。质保期自甲方验收合格之日起算1年。在质保期内，凡家具质量问题应由乙方承担责任，并负责无偿保修或者更换新的产品，乙方需在接到维修通知2天内维修完成或更换新的产品。

5.2乙方在施工过程中应该按照装修单位管理规定和物业管理规定。

5.3乙方在生产、运输、安装等过程中应该符合安全管理规定，负责生产、运输、安装现场和人员的所有安全责任。

**第六条 违约责任**

6.1甲方逾期付款的，每逾期1天，按逾期付款金额的0.5%向乙方支付违约金；逾期超过30天，乙方有权暂停供货或解除合同。

6.2乙方逾期交货或整改的，每逾期1天，按合同总金额的1%向甲方支付违约金；逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项并赔偿甲方合同总金额20%的损失。

6.3乙方提供的家具质量不符合约定的，甲方有权要求退货、更换或降价，乙方需赔偿甲方因此产生的实际损失。

6.4乙方在提供服务过程中乙方工作人员发生任何安全事故，包括但不限于人身伤害、财产损失等，或对甲方人员、其他任何第三方造成人身损害或财产损失的，概由乙方承担全部责任，与甲方无关。若甲方因此先行赔付的，甲方有权向乙方追偿。

6.5乙方必须积极按合同约定提供质量保修服务，如果乙方怠于或者拒绝提供质保服务并给甲方造成损失的，甲方有权终止合同并向乙方追究相关责任。

**第七条 其他约定**

7.1本合同附件《南方财经大厦国际路演中心家具采购清单》是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

7.2因本合同产生的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

7.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/授权代表（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/授权代表（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件：《南方财经大厦国际路演中心家具采购清单》

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方（盖章）：广东南方财经全媒体集团股份有限公司**地址：越秀区广州大道中307号富力新天地中心50楼电话：签约代表： | **乙方（盖章）：**地址：电话：签约代表： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |